*Bitte ändern Sie die rot markierte RAL Nummer entsprechend Ihren Wünschen*

Poller klappbar

Poller aus Blankstahl S235JRC+C Flach 80x10, klappbar mit Dreikantschloss, Oberfläche feuerverzinkt nach DIN En 1461 sowie pulverbeschichtet nach DIN En ISO 9001; Maße 8x8x120cm; Farbe: RAL 7016; zum ortsfesten Einbau in ein Betonfundament B25 entsprechend Einbauanleitung.

Bestellnummer: m 010/8K

Bezug: form be

Freiraumelemente

Tel: 030 – 206 47 335

Fax: 030 – 700 14 31 246

Mail: info@formbe.de