*Bitte ändern Sie die rot markierte RAL Nummer entsprechend Ihren Wünschen*

Sitztisch

Sitztisch aus Blankstahl S235JRC+C Flach 80x10 Oberfläche feuerverzinkt nach DIN En 1461 sowie pulverbeschichtet nach DIN En ISO 9001, Farbe: RAL 7016; Holzauflage aus Lärche, Vollholz unbehandelt, Maße 200x120x47cm; ortsfester Einbau durch verdübeln mit V2A Sechskant Schrauben auf geeignetem Untergrund.

Bestellnummer: m 071/200

Bezug: form be

 Freiraumelemente

 Tel: 030 – 206 47 335

 Fax: 030 – 700 14 31 246

 Mail: info@formbe.de