*Bitte ändern Sie die rot markierte RAL Nummer entsprechend Ihren Wünschen*

Mülleimer geschlossen (Raucher)

Mülleimer aus Blankstahl S235JRC+C Flach 80x10 Oberfläche feuerverzinkt nach DIN En 1461 sowie pulverbeschichtet nach DIN En ISO 9001, Farbe: RAL 7016, Dach und Behälter aus Stahlblech feuerverzinkt und pulverbeschichtet mit Dreikantschloss sowie abnehmbarer Aschenbecher, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Maße: 40x36x120; zum ortsfesten Einbau in ein Betonfundament B25 entsprechend Einbauanleitung.

Bestellnummer: m 103R

Bezug: form be

 Freiraumelemente

 Tel: 030 – 206 47 335

 Fax: 030 – 700 14 31 246

 Mail: info@formbe.de